CAIET DE SARCINI

Obiectul: Reparatia capitală a secţiei ORL

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal de copii "V.Ignatenco”,
 str. Grenoble 149
(denumirea, adresa)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 1.1. Pereti
			
1	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	843,020	
 2	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 
	m2	277,770	
 3	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка дверных проемов
	m2	4,200	
 4	RpCP23A k=0.5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	28,000	
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	1 259,960	
 6	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor
	kg	128,580	
 7	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - заделка проемов в перегородках
	100m2	0,021	
 8	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 
	100m2	0,890	
 9	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe pereti 
	m2	504,600	
 10	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	1 259,960	
 11	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	1 259,960	
 12	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	1 259,960	
 13	CF50B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - очищенная поверхность
	m2	504,900	
 14	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	1 764,560	
 15	CK26D
	Montarea cornierului din aluminiu
	m	622,430	
 16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	1 764,560	
 17	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe glafuri
	m2	4,880	
 18	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	4,880	
 19	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	24,400	
 20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	4,880	
 21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,880	
 22	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor 
	m2	12,000	
 23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - glafuri
	m2	4,880	
 24	CN05D1
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe  de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus - pereti
	m2	39,420	
 25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grunt Supraton
	m2	1 725,140	
 26	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Euroton Lav colorata
	m2	1 725,140	
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grunt Supraton
	m2	4,880	
 28	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Euroton Lav colorata - glafuri
	m2	4,880	
 29	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul - покраска мет. дверей
	m2	8,610	
 30	RpCJ27D
	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare
	kg	15,750	
 31	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm 
	m2	1 035,360	
 32	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - потолочные карнизы
	m	912,240	
 33	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м)
	m	280,680	
 34	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4buc/buc)
	buc	28,000	
 		Capitolul 1.2. Tavane
			
35	CK29F k=0.6
	Demontarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (fara materialelor)
	m2	43,000	
 36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	143,010	
 37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	143,010	
 38	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	720,610	
 39	RpCJ12A1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane
	m2	143,010	
 40	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	143,010	
 41	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	143,010	
 42	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	143,010	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton
	m2	143,010	
 44	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Euroton Lav 
	m2	143,010	
 45	RpCJ27D
	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare
	kg	1,400	
 46	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) - stoiac
	m2	118,860	
 		Capitolul 1.3. Usi 
			
47	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	148,780	
 48	RpCM33E
	Demontarea placajelor din azbociment - проемы
	m2	39,200	
 49	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ,  Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu 
	m2	123,730	
 50	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери с фрамугами
	m2	14,250	
 51	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - входные двери
	m2	10,800	
 52	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери щитов
	m2	6,700	
 53	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi , Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare
	m2	39,200	
 54	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - передаточное окно
	m2	0,570	
 55	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - подоконник толщ.30см
	m	1,000	
 		Capitolul 1.4. Pardoseli
			
56	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	222,100	
 57	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2	353,820	
 58	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки
	m2	388,630	
 59	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	863,620	
 60	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) 
	m2	388,630	
 61	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2-   - Placi 45*45
	m2	648,710	
 62	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  - Placi 45*45
	m2	129,710	
 63	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	221,920	
 64	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cl.32 gr10mm, Strat sintetic polisterol 3cm)
	m2	85,200	
 		Capitolul 1.5. Alte lucrari
			
65	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi
	t	87,870	
 66	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t	87,870	
 67	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 
	t	87,870	
 		Capitolul 1.6. Santehnica
			
68	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  
	buc	32,000	
 69	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  
	buc	6,000	
 70	RpSC11A
	Demontarea unui spalator din inox - демонтаж мойки
	buc	4,000	
 71	RpSC15A
	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic
	buc	1,000	
 72	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	58,800	
 73	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 
	m	64,000	
 74	RpIA48A
	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l 
	buc	3,000	
 75	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  
	buc	40,000	
 76	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc	40,000	
 77	RpSD34A
	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc	80,000	
 78	RpSC23B
	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton - установка двойной мойки
	buc	2,000	
 79	RpSC24B
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	10,000	
 80	RpSC26B
	Montarea pisoarului din  portelan sanitar montat pe perete din beton 
	buc	2,000	
 81	RpSC27B
	Montarea bideului din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare
	buc	3,000	
 82	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc	3,000	
 83	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv 
	buc	4,000	
 84	RpSC18A
	Montarea  cabinei de dus, avind teava de scurgere din material plastic
	buc	8,000	
 85	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru  dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  
	buc	8,000	
 86	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
	buc	16,000	
 87	RpSC28B
	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - монтаж ранее демонтированного полотенцесушителя
	buc	1,000	
 88	RpSA15A
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm cu fitinguri 40%
	m	238,800	
 89	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 
	m	46,860	
 90	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (COT) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm 
	buc	59,000	
 91	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm 
	buc	36,000	
 92	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 
	m	38,460	
 93	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 
	buc	24,000	
 94	RpSB25E
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm 
	buc	4,000	
 95	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	23,880	
 96	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	8,530	
 		Capitolul 1.7. Incalzirea
			
97	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	buc	14,000	
 98	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	77,740	
 99	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc	68,000	
 100	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - монтаж ранее демонтированных радиаторов
	m2	77,740	
 101	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 
	buc	68,000	
 102	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран подача д-15мм
	buc	34,000	
 103	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран обратка д-15мм
	buc	34,000	
 104	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран  д-32мм
	buc	10,000	
 105	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.  - трубы полипропиленовые PPR 
	m	56,400	
 106	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.  - трубы полипропиленовые PPR (FITING - 40%)
	m	22,560	
 107	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - трубы полипропиленовые PPR d20
	m	178,530	
 108	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - трубы полипропиленовые PPR d20  (FITING - 40%)
	m	71,410	
 109	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - трубы полипропиленовые PPR d15
	m	68,400	
 110	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - трубы полипропиленовые PPR d15 (FITING - 40%)
	m	27,360	
 111	RpIzA14A
	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice 
	m2	77,740	
 112	RpIzA14A
	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - удаление старой краски с труб
	m2	16,860	
 113	RpIzA07C
	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei 
	m2	77,740	
 114	RpIzA07A
	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv 
	m	16,860	
 115	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 
	m	303,330	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
116	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi 
	buc	134,000	
 117	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi - демонтаж бактерицидных светильников
	buc	20,000	
 118	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	55,000	
 119	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	81,000	
 120	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 12 module
	buc	4,000	
 121	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A
	buc	24,000	
 122	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A
	buc	20,000	
 123	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B/50A
	buc	4,000	
 124	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - светильники для бактерицидных ламп
	100 buc	0,200	
 125	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,730	
 126	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,640	
 127	Pret de piata
	Corp de iluminat 4*18
	buc	64,000	
 128	Pret de piata
	Corp de iluminat 2*18
	buc	73,000	
 129	Pret de piata
	Светильники для бактeрицидных лапм
	buc	20,000	
 130	Pret de piata
	Lampa 18w
	buc	402,000	
 131	Pret de piata
	Бактерицидные лампы
	buc	20,000	
 132	Pret de piata
	Starter
	buc	422,000	
 133	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT" 
	100 buc	0,080	
 134	
	Световой указатель "EXIT" с лампой 1*9Вт  
	buc	8,000	
 135	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,650	
 136	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,500	
 137	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc	0,530	
 138	08-02-409-1
	Gofra diametru 16 mm
	100 m	5,480	
 139	08-02-409-1
	Gofra diametru 20 mm
	100 m	4,280	
 140	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	5,860	
 141	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,940	
 142	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	3,900	
 143	08-02-412-10
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m	3,860	
 144	Pret de piata
	Cablu VVGng 3*1.5
	m	780,000	
 145	Pret de piata
	Cablu VVGng 3*2.5
	m	776,000	
 146	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	4,000	
 147	Pret de piata
	Cutie
	buc	36,000	
 		Capitolul 3. Utilaj 
			
148	Pret de piata
	Cabina de dus
	buc	8,000	
 149	Pret de piata
	Boiler 100l
	buc	4,000